*Se retningslinjer for udfærdigelse af jernbanesikkerhedsplaner på Banedanmarks* [*hjemmeside*](https://www.banedanmark.dk/da/Leverandoer/Krav)*.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORF/ORS/SR:** |  | **Strækning:** |  | **Station/mellem stationer** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bygherre Anlæg:**  |  |  |
| **Projektbeskrivelse:** |  |
| **Kontrakt-id og Projekt-id:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bygherre Infrastruktur:** |  |  |
| **Kontrakt-id:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekstern bygherre – 3. part:** |  |
| **Kontaktperson:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Entreprenør, der har kontrakt med bygherre:** |  |
| **DS 21001 certifikat-id:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Udfærdiget af/dato/telefon:** |  |
| **Firma:** |  |
| **Kompetencer:** |  |
| **DS 21001 certifikat-id:**  |  |
| **Hvis indlejet, firmanavn:**  |  |
| **DS 21001 certifikat-id:**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Besigtiget af/dato:** |  |
| **Firma:** |  |
| **Kompetencer:** |  |
| **Besigtigelse foregået ved:** |  |

1. Periode for arbejdets udførelse: Fra: Til:

2. Arbejdsopgave:

3. Arbejdsområde/sted:

**4. Systemgrænse**:

**5. Hvilke maskiner/værktøjer/redskaber benyttes til opgaven**:

6a. Hvilket arbejde foregår med vagtpost:

6b. Særligt for arbejde med vagtpost:

7. Hvilket arbejde foregår i spærret spor:

8. Forhold vedr. arbejde:

9. Forhold vedr. færden og adgangsveje:

**10a.** **Særligt arbejde**:

**10b. Særligt arbejde - offentligt område:**

**11. Hvordan sikres der mod overskridelse af sikkerhedsafstanden til trafikeret spor for personer**:

**12a. Foregår der kørsel/arbejde med overvågede køretøjer/ - med attest**:

**12b. Foregår der kørsel/arbejde med ikke overvågede køretøjer/ - uden attest/banevejkøretøj**:

**13. Hvordan sikres der mod overskridelse af sikkerhedsafstanden til trafikeret spor for maskine/kran**:

**14. Forhold ved overkørselsanlæg**:

**15. Sportekniske forhold**:

16. Sikringstekniske forhold:

17a. Kørestrømstekniske forhold:

**17b. Hvordan sikres der mod overskridelse af respektafstanden for maskine/kran**:

**17c. Sicat anlæg - ved kørestrømsafbrydelse.**

**Er der spænding på feederen**:

18. Hastighedsnedsættelse:

19. Bilag:

**20.**

|  |
| --- |
|  **Toghastighed, sikkerhedsafstand og udsigtslængde** |
| **Banestykke/Station** | **Spor** | **Hastighed** | **Sikkerhedsafstand for personer** | **Krævet udsigtslængde** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**21.**

|  |
| --- |
| **Toghastighed, sikkerhedszone**  |
| **Station / Trinbræt** | **Spor** | **Aktuel** **Hastighed** | **Hastighed** | **Sikkerhedszone** |
|  |  |  | S- Banen | 0,75 m fra perronkant |
|  |  |  | Optil 160 km/t | 0,85 m fra perronkant |
|  |  |  | Over 160 km/t | 1,35 m fra perronkant |

|  |
| --- |
| **22. UHELD, UREGELMÆSSIGHEDER OG ALARMERING** |
| Det påhviler alle at bidrage til sikkerheden omkring arbejdet og indmelde uønskede tilstande, overtrædelser af sikkerhedsregler eller hændelser til Banedanmark. Dette skal ske *straks* gennem stationsbestyreren/trafiklederen.Tilkald af redningsmyndigheder skal så vidt muligt ske via stationsbestyreren/trafiklederen. Ved direkte opkald til redningsmyndighederne **Alarm 112** skal der oplyses om nummeret på strækningen samt km. Ved arbejde i nærheden af perron oplyses navn på station eller trinbræt samt perronnummer samt om, der er kørestrøm i området. Efterfølgende skal stationsbestyreren/trafiklederen/Sikkerhedskoordinator i Anlæg underrettes ved anlægsarbejder. |

|  |
| --- |
| **23. Telefonliste** |
| **Funktion** | **Navn** | **Telefonnummer**  |
| FC/Kmp/TKC |  |  |
| SR-arbejdsleder/Sporspærringsleder/Jernbanearbejdsleder |  |  |
| Sikkerhedskoordinator |  |  |
| Sikkerhedskoordinator |  |  |
| D&V-koordinator / Infrastrukturkoordinator |  |  |
| Trafikal driftsansvarlig |  |  |
| Teknisk driftsansvarlig |  |  |
| Kørestrømscentral Fjern | KC |  |
| Kørestrømscentral S-banen | OC |  |
| *(Andre relevante)* |  |  |
| *(Andre relevante)* |  |  |
| *(Andre relevante)* |  |  |