|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Strækning**:  |  | **Station / mellem stationer**: |  |
| **SR/ORF/ORS**: |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Udfærdiget af/dato**:  |  |
| **Firma:**  |  |
| **Kompetencer**: |  |
| **Hvis indlejet, firmanavn**: |  |
| **Besigtiget af/dato**:  |  |
| **Firma:**  |  |
| **Kompetencer**:  |  |
| **Entreprenør, der har kontrakt med bygherre:**  |  |
| **Evt. Banedanmark kontrakt-Id:**  |  |
| **Bygherre:** |  |
| **Se retningslinjer for udfærdigelse af jernbanesikkerhedsplaner på Banedanmarks** [**hjemmeside**](https://www.banedanmark.dk/da/Leverandoer/Krav)**.** |

*Den underskrevne instruktion skal kunne fremvises på arbejdsstedet.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **1. Periode for arbejdets udførelse**: | Fra: |  | Til: |  |

**2. Arbejdsopgave**:

3. Arbejdsområde/sted:

**4. Systemgrænse, SR/ORF/ORS**:

**5. Hvad anvendes til opgaven, *fx* køretøjer,*håndværktøj, hvilke*** ***maskiner, redskaber, stillads mv*.**:

6. Instruktion:

7. Arbejdets udførsel:

**8. Forhold vedr. færden**:

9. Forhold vedr. publikum:

**10. Hvordan sikres, der mod overskridelse af sikkerhedsafstanden til trafikeret spor for personer**:

**11.** **Hvordan sikres, der mod overskridelse af sikkerhedsafstanden til trafikeret spor for kraner/maskiner**:

12a. Kørestrømsforhold:

**12b. Sicat anlæg. Ved kørestrømsafbrydelse**

**Er der spænding på feederen**:

13. Potentialudligning:

14. Opgravninger:

15. Nedleder og stropper:

16. Delegeringsaftaler:

17. Bilag:

|  |
| --- |
| **18. Toghastighed, sikkerhedszone / sikkerhedsafstand** |
| **Station / Trinbræt** | **Spor** | **Aktuel Hastighed** | **Hastighed** | **Sikkerhedszone** |
|  |  |  | S- Banen | 0,75 m fra perronkant |
|  |  |  | Optil 160 km/t | 0,85 m fra perronkant |
|  |  |  | Over 160 km/t | 1,35 m fra perronkant |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Banestykke / Station** | **Spor** | **Aktuel Hastighed** | **Hastighed** | **Sikkerhedsafstand** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **19. UHELD OG UREGELMÆSSIGHEDER** |
| Det påhviler alle at bidrage til sikkerheden omkring arbejdet og indmelde uønskede tilstande, overtrædelser af sikkerhedsregler eller nærved hændelser til Banedanmark. Dette skal ske *straks* gennem stationsbestyreren/trafiklederen.Tilkald af redningsmyndigheder skal så vidt muligt ske via stationsbestyreren/trafiklederen. Ved direkte opkald til redningsmyndighederne **Alarm 112** skal der oplyses om nummeret på strækningen samt km. Ved arbejde i nærheden af perron oplyses navn på station eller trinbræt samt perronnummer samt om, der er kørestrøm i området. Efterfølgende skal stationsbestyreren/trafiklederen underrettes. |

|  |
| --- |
| **20. TELEFONLISTE** |
| **Funktion** | **Navn** | **Telefonnummer / radiokanal** |
| FC/Kmp/TCC |  |  |
| SR-arbejdsleder/Sporspærringsleder/Jernbanearbejdsleder |  |  |
| Sikkerhedskoordinator | Jørn Dreyer | 26 32 01 14 |
| Sikkerhedskoordinator | Ditte Thomsen | 20 91 08 73 |
| Sikkerhedskoordinator | Steen Bruhn | 21 48 06 31 |
| Sikkerhedskoordinator | Brian Peteersen | 23 81 39 34 |
| D/V-koordinator / Infrastrukturkoordinator |  |  |
| Trafikal driftsansvarlig |  |  |
| Teknisk driftsansvarlig |  |  |
| Udfærdiger af denne instruktion |  |  |

|  |
| --- |
| **21. Underskrift for instruktion (Navn med blokbogstaver):** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Station/arbejdssted | Navn. | Underskrift for modtaget instruktion. | Instruktion givet af.(Navn, firma, tlf.nr.) | Dato |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

